附件二：

富顺县中医医院

|  |
| --- |
| 同心院区住院楼顶热水管道保温层更换维修安装工程报价单 |
| 序号 | 名称 | 热水管道规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 热水管道保温层 | DN60 | 米 | 70 |  |  | 热水管道外表上铺设硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层厚度60mm。保温层外表做60丝的铝板包裹，铝板接口为双扣。 |
| 2 | 热水管道保温层 | DN90 | 米 | 110 |  |  | 热水管道外表上铺设硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层厚度60mm。保温层外表做60丝的铝板包裹，铝板接口为双扣 |
| 3 | 热水管道保温层 | DN140 | 米 | 320 |  |  | 热水管道外表上铺设硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层厚度60mm。保温层外表做60丝的铝板包裹，铝板接口为双扣 |
| 4 | 合计 | 小写：（ ）元 大写： |
| 注：1、施工方法，热水管道外壁包装硅酸铝耐火陶瓷纤维针刺毯保温层，外包铝板。2、热水管道的保温层安装，涉及管道弯头、三通、分支管道等情况，据现场实际情况进行保温安装，应保证保温层有6cm后，不得减小保温层厚度。 |